EXTHERM univerzálna penetrácia pod farbu

**Použitie:**

Transparentný penetrácia na báze akrylátovej disperzie, zmäkčovadiel a ďalších aditív, vhodná okamžité použitie. Zaisťuje rovnomernú a nižšiu savosť povrchu aj zlepšenie priľnavosti ďalších náterov v interiéri aj exteriéri. EXTHERM univerzálna penetrácia pod farby je vhodná ako podkladový náter pod EXTHERM vnútorné a fasádne farby.

**Technické údaje:**

Riedenie (max. v %): nie

Objemová hmotnosť (kg/dm3): cca 1,02

Hodnota pH: 9

Spotreba materiálu (l/m2): cca 0,06 – 0,20 l na obvyklé minerálne podklady

**Expedícia:**

* 10 a 5 l plastové vedro

**Príprava podkladu:**

Podklad musí byť vybavený minimálne 24 hod EXTHERM univerzálna penetráciou pod farbu. Pred aplikáciou základného náteru vyspravte všetky nerovnosti a praskliny v podklade. Podklad musí byť suchý, nosný, čistý, bez mastnoty a prachu. Nové podklady ako omietky a betón musia byť dokonale vyzreté / minimálne 28 dní /. U starých podkladov je potrebné odstrániť uvoľnené aj odlupujúce sa časti omietky a ďalej je potrebné sa zbaviť nesúdržných zvyškov starých náterov. Lokálne vysprávky podkladu je nutné nechať úplne vyzrieť a dbať na to, aby mali rovnakú štruktúru ako okolité plocha.

**Rozmiešanie:**

Penetráciu pred začatím práce rozmiešať vretenovým miešadlom nízkymi otáčkami.

**Spracovanie:**

Možno ju nanášať valčekom, štetkou alebo striekacou súpravou v rovnomernej vrstve. Aby nevznikli viditeľné spoje, je nutné dbať na spracovanie plôch v celej výške naraz a bez prestávok.

**Skladovanie:**

Skladovať v suchu, chrániť pred vodou, vlhkom a mrazom. Pri dodržaní týchto podmienok je minimálna skladovateľnosť 24 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na vedre.

**Upozornenie:**

Dodatočné pridávanie spojiva a prísad k hotovej zmesi je neprípustné. Pri teplotách pod +5 ° C a väčších ako +30 ° C (vzduchu i podkladu) nepoužívať. Spotreba uvádzaná v tabuľke bola nameraná na zvislom, rovinnom a hladkom podklade. Pri priamom slnečnom žiarení, daždi alebo silnom vetre sa odporúča fasádu chrániť vhodným spôsobom napr. fasádnymi sieťami.

**Bezpečnosť práce:**

**S 1/2** Uchovávajte označené a mimo dosah detí

**S 26** Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc

**S 29** Nevylievajte do kanalizácie

**S 36/37/39** Používajte vhodnú ochrannú odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo

štít na tvár

**Likvidácia obalu:**

Likvidácia o Likvidácia obalov spadá do režimu zákona o obaloch v platnom znení.